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sercos Monitor – Leistungsfähiges Diagnosetool für sercos III

Die Nutzerorganisation sercos international wird in Kürze ein leistungsfähiges Diagnosetool für sercos III Netzwerke freigeben und dieses auf der sercos Homepage kostenfrei zum Download zur Verfügung stellen. Das Diagnosetool wurde vom Steinbeis-Transferzentrum Systemtechnik in Esslingen mit Unterstützung zahlreicher Anbieter und Anwender aus der sercos Community entwickelt und ermöglicht eine umfassende und detaillierte Analyse des Datenverkehrs in sercos III Netzwerken.
Der sercos Monitor unterstützt die Betriebssysteme Windows XP und Windows 7. Aufbauend und setzt auf der WinPcap-Schnittstelle auf. Das Tool erlaubt sowohl eine nachträgliche Auswertung von gespeicherten Netzwerkaufzeichnungen im pcap-Dateiformat, als auch eine Analyse des Netzwerkverkehrs in Echtzeit. Eine einfach zu bedienende Oberfläche und Übersichtsfunktionen für die typischen Merkmale eines sercos III Netzwerks, wie Topologie, Kommunikationsphasen und Service-Kanal-Übertragungen, ermöglichen einen schnellen und zielgenauen Einstieg in den Analyseprozess. Erfahrene Anwender bekommen darüber hinaus umfassende Protokollierungs- und Analysefunktionen zur Verfügung gestellt. Verschiedene Ansichten und Filtermechanismen erlauben eine auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmte Auswertung von sercos III Echtzeittelegrammen und weiteren Ethernet-Telegrammen. Bei Bedarf kann zudem die Funktionalität des sercos Monitors von den Anwendern über benutzerspezifische Plugins erweitert werden.
Prof. Reinhard Keller, Leiter des Steinbeis-Transferzentrum Systemtechnik, erläutert: „Der sercos Monitor unterstützt Anwender eines sercos III Netzwerks auf vielfältige Art und Weise. Service-Mitarbeiter und System-Integratoren können auf eine Vielzahl von maßgeschneiderten Funktionen zugreifen. Das Tool liefert nicht nur detaillierte Informationen über die im Netzwerk ausgetauschten Daten, sondern stellt diese dem Anwender auch in überschaubaren und leicht verständlichen Einheiten dar. Dadurch wird die Fehlersuche in sercos III Netzwerken stark vereinfacht.“
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Das SErial Realtime COmmunication System, kurz sercos, zählt zu den führenden digitalen Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Steuerungen, Antrieben und dezentralen Peripheriegeräten. Im Maschinenbau wird sercos seit über 20 Jahren eingesetzt und ist in über 3 Millionen Echtzeitknoten implementiert. Mit der offenen, herstellerunabhängigen Architektur auf Ethernet-Basis steht mit sercos III ein universell einsetzbarer Feldbus für alle Automatisierungslösungen zur Verfügung.
