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Sercos IP Core verfügbar für Altera Cyclone V FPGAs und SoCs 
Sercos International, Anbieter des Sercos® Automatisierungsbusses, gibt bekannt, dass der Sercos III IP Core ab sofort für Altera’s Cyclone® V FPGAs verfügbar ist. 
Die Cyclone® V FPGAs zeichnen sich insbesondere durch eine geringe Leistungsaufnahme und geringe Kosten  aus. Der IP Core ist sowohl für Sercos III Master als auch für Slave Controller (SERCON100M/S) verfügbar. Er enthält alle Hardwarefunktionen, wie beispielsweise die Zeitsteuerung, die Synchronisation, sowie die Verarbeitung von zyklischen und nicht zyklischen Daten auf der Basis der beiden integrierten Ethernet MACs. Die Sercos III Master und Slave-Funktionalität kann als Single-Chip Lösung in Form eines Cyclone V FPGAs oder eines Cyclone V SoCs, der einen ARM® Dual-Core Cortex™-A9 Prozessor beinhaltet, implementiert werden. 
“Die Verwendung der flexiblen und sich kontinuierlich weiterentwickelten FPGA Technologie resultiert in signifikanten Vorteilen für Hersteller von Sercos-III-Geräten, insbesondere hinsichtlich niedriger Kosten in Verbindung mit hoher Performanz”, sagt Peter Lutz, Geschäftsführer von Sercos International e.V. 

“Auf der Basis von Altera’s Cyclone V  FPGA und SoC  können integrierte, Single-Chip Lösungen realisiert werden, die neben des Sercos III Industrial Ethernet Protokolls auch SPS und Motion Control Funktionen umfassen. Damit können  Produkteinführungszeiten verkürzt und erhebliche Performanz-Steigerungen bei gleichzeitig niedrigen Kosten für unsere Kunden in der Fabrikautomatisierung realisiert werden“, sagt David Moore, Direktor, Industrial Business Unit, Altera Corporation.  

Detailierte Dokumentation zum IP Core, Referenzdesigns und beispielhafte Ethernet-Anschaltungen werden über Sercos International zur Verfügung gestellt. Technische Unterstützung und kundenspezifische Design Dienstleistungen werden von Cannon-Automata, Ried, und Caronno Pertusella/Italien  (www.automataweb.com) angeboten.  

"Cyclone V FPGAs und SoCs können für ein breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden. Der Cyclone V SoC mit dem integrierten ARM Prozessor bringt erhebliche Performanz-Steigerungen für rechenintensive Anwendungen. So können beispielsweise komplette Sercos Master Geräte auf der Basis einer Single-Chip Lösung realisiert werden", sagt Christoph Melzer, Geschäftsführer von Cannon-Automata. 

Über Sercos International

Sercos International ist eine Vereinigung von Anwendern und Herstellern, die für die technische Entwicklung, Standardisierung, Zertifizierung und Vermarktung des Automatisierungsbusses Sercos verantwortlich ist. Konformitätsprüfungen stellen sicher, dass die Implementierungen von Sercos normkonform sind und somit Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kombiniert werden können. Die Organisation mit Hauptsitz in Deutschland zählt gegenwärtig über 90 Unternehmen weltweit zu seinen Mitgliedern und besitzt Ländervertretungen in Nordamerika und Asien. 
Über Sercos 

Das SErial Realtime COmmunication System, kurz Sercos, zählt zu den führenden digitalen Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Steuerungen, Antrieben und dezentralen Peripheriegeräten. Im Maschinenbau wird Sercos seit rund 25 Jahren eingesetzt und ist in über 4 Millionen Echtzeitknoten implementiert. Mit der offenen, herstellerunabhängigen Architektur auf Ethernet-Basis steht mit Sercos III ein Universalbus für alle Automatisierungslösungen zur Verfügung.

