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OPC-UA Companion Specification für Sercos angekündigt
Sercos International, Anbieter des Sercos® Automatisierungsbusses, hat angekündigt, eine OPC-UA Companion Specification für Sercos zu erarbeiten. Die Spezifikation beschreibt die Abbildung des Sercos Informationsmodells auf OPC-UA, so dass die von Sercos Geräten zur Verfügung gestellten Funktionen und Daten über OPC-UA zugänglich gemacht werden. Diese Initiative zielt darauf ab, den Datenaustausch zwischen Maschinenperipherie und übergeordneten IT Systemen zu vereinfachen, sowie die Anforderungen von Industrie 4.0 hinsichtlich einer semantischen Interoperabilität zu unterstützen. 
Im September hat Sercos International einen “Call for Experts” durchgeführt, um interessierte Mitglieder und Spezialisten einzuladen, sich an der OPC-UA-Initiative zu beteiligen. Ein Entwurf der Sercos OPC-UA Companion Specification liegt bereits vor und wird aktuell von einer technischen Arbeitsgruppe unter Mitwirkung von Automatisierungsherstellern, Technologieanbietern und Forschungsinstituten einem Review unterzogen. Die finale Spezifikation soll bis spätestens April 2015 vorliegen.

“In heutigen Automatisierungssystemen müssen Sercos Geräte verschiedener Hersteller integriert und gewartet werden. Daraus entstehen nicht unerhebliche Aufwände im gesamten Produktlebenszyklus. Gleichzeitig werden in der Produktionsplanung und Produktionssteuerung prozess- und maschinenbezogene Informationen benötigt, um eine effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Produktionsmittel zu ermöglichen. Ein vielversprechender Lösungsansatz ist die Definition eines standardisierten OPC UA Sercos Informationsmodells, das die von Sercos umfassend definierten Profile mit der OPC UA Technologie zusammenbringt. Die möglichen Anwendungsfälle reichen von der Geräteparametrierung über die Netzwerkkonfiguration bis hin zum Energiemanagement und der vorbeugenden Instandhaltung”, sagt Peter Lutz, Geschäftsführer von Sercos International e.V.
Die von Sercos spezifizierten Abbildungsregeln können für verschiedene Implementierungsansätze genutzt werden. Zum einen kann die OPC-UA-Server-Funktionalität in einem Sercos Master (z.B. CNC- oder SPS-Steuerung) realisiert werden. Es ist jedoch auch möglich, diese Funktionalität direkt in einem Sercos-Slave umzusetzen und die OPC-UA-Zugriffe parallel zur Sercos-Echtzeit-Kommunikation oder auch ganz ohne Sercos-Echtzeit-Kommunikation durchzuführen.
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Bild: Einordnung von OPC-UA in die Sercos Systemarchitektur
Über OPC-UA

OPC-Unified Architecture (OPC-UA) ist eine plattform- und herstellerunabhängige Kommunikationstechnologie für einen sicheren und zuverlässigen Datenaustausch über alle Ebenen der Automatisierungspyramide hinweg. Die Informationsmodelle innerhalb des OPC-UA Standards bieten darüber hinaus die Grundlage zur Realisierung einer semantischen Interoperabilität.  
Über Sercos International

Sercos International ist eine Vereinigung von Anwendern und Herstellern, die für die technische Entwicklung, Standardisierung, Zertifizierung und Vermarktung des Automatisierungsbusses Sercos verantwortlich ist. Konformitätsprüfungen stellen sicher, dass die Implementierungen von Sercos normkonform sind und somit Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kombiniert werden können. Die Organisation mit Hauptsitz in Deutschland zählt gegenwärtig über 90 Unternehmen weltweit zu seinen Mitgliedern und besitzt Ländervertretungen in Nordamerika und Asien. 
Über Sercos 

Das SErial Realtime COmmunication System, kurz Sercos, zählt zu den führenden digitalen Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Steuerungen, Antrieben und dezentralen Peripheriegeräten. Im Maschinenbau wird Sercos seit rund 25 Jahren eingesetzt und ist in über 4 Millionen Echtzeitknoten implementiert. Mit der offenen, herstellerunabhängigen Architektur auf Ethernet-Basis steht mit Sercos III ein Universalbus für alle Automatisierungslösungen zur Verfügung.


