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sercos® international stellt vor: Eine gemeinsame Netzwerkinfrastruktur für sercos III und EtherNet/IP 
Exklusive Präsentation während der SPS IPC Drives Messe in Nürnberg vom 27. - 29. November 2012
sercos international gab heute bekannt, dass die ersten Demonstratoren, die eine gemeinsame Netzwerk-Infrastruktur für sercos III und EtherNet/IP verwenden, während der SPS IPC Drives Messe in Nürnberg vom 27. - 29. November 2012 exklusiv präsentiert werden.

Die Nutzerorganisation zeigt am Stand 110 in Halle 6 verschiedene sercos III und EtherNet/IP-Geräte, die mit Steuerungsprototypen von Bosch Rexroth und Schneider Electric verbunden sind. Diese nutzen eine gemeinsame Ethernet Infrastruktur über ein einziges Kabel. 


Somit liegt das erste Ergebnis der Maschineninitiative, bei der sercos international, ODVA und die OPC Foundation zusammenarbeiten, rund 6 Monate nach der Ankündigung durch sercos international und die ODVA vor. 
Da die erforderliche Infrastruktur für EtherNet/IP und sercos III die Physik und den Data Link Layer von Ethernet umfasst, können sercos Telegramme, CIP-Nachrichten und TCP/IP-Telegramme in einem Netzwerk koexistieren, ohne dass dafür eine zusätzliche Verkabelung benötigt wird. Um die zyklische und getaktete Kommunikation von sercos III intakt zu halten, werden die CIP-Nachrichten und TCP/IP-Telegramme im sogenannten Unified Communication Channel (UCC) übertragen, der ein integrierter Bestandteil des sercos Übertragungsverfahrens ist.

“Wir sind überzeugt, dass aufgrund der heutigen Vielfalt an Automatisierungstechnik ein neuer konzeptioneller Ansatz nötig ist, um die Integration von Maschinen in der Produktion zu vereinfachen“, sagt Peter Lutz, Geschäftsführer von sercos international. „Eine einheitliche Netzwerk-Infrastuktur ermöglicht Maschinenbauern und Anwendern, die Kosten und Komplexität für die Integration von Maschinen zu reduzieren. Gleichzeitig können sie ihre bevorzugten Produktanbieter und Automatisierungsgeräte beibehalten“. 

Die gemischte Infrastruktur benötigt keinerlei Modifizierungen der bestehenden sercos III und EtherNet/IP-Spezifikationen, da die entsprechenden Kommunikationsmechanismen bereits im sercos III Übertragungsverfahren integriert sind.  Ein Implementierungsleitfaden beschreibt die Planung und den Aufbau solcher Multi-Protokoll-Netzwerke. 
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Bild: Integration einer Maschinennetzwerkinfrastruktur auf den Schichten 1 und 2 des Ethernets
Über sercos international

sercos international ist eine Vereinigung von Anwendern und Herstellern, die für die technische Entwicklung, Standardisierung, Zertifizierung und Vermarktung des Automatisierungsbusses sercos verantwortlich ist. Konformitätsprüfungen stellen sicher, dass die Implementierungen von sercos normkonform sind und somit Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kombiniert werden können. Die Organisation mit Hauptsitz in Deutschland zählt gegenwärtig über 70 Unternehmen weltweit zu seinen Mitgliedern und besitzt Ländervertretungen in Nordamerika und Asien. 

Über sercos

Das SErial Realtime COmmunication System, kurz sercos, zählt zu den führenden digitalen Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Steuerungen, Antrieben und dezentralen Peripheriegeräten. Im Maschinenbau wird sercos seit über 20 Jahren eingesetzt und ist in über 3,0 Millionen Echtzeitknoten implementiert. Mit der offenen, herstellerunabhängigen Architektur auf Ethernet-Basis steht mit sercos III ein Universalbus für alle Automatisierungslösungen zur Verfügung.

